Con este software, LIEBHERR pone a su disposición una herramienta que le facilitará el cumplimiento de las exigencias de la directiva de la UE 2002/44/CE. Le permitirá calcular la carga vibratoria diaria sobre un operador y al mismo tiempo documentarla. Si el operador realiza distintos trabajos o maneja en un día varios tipos de máquinas, con este software podrá calcular la carga vibratoria total para un máximo de cinco ciclos de trabajo o cambios de máquina por día de trabajo.

Instrucciones:

1. Introduzca los datos sobre empresa y operador y la fecha en el encabezado de la tabla.

2. Seleccione en el ciclo de trabajo respectivo si desea utilizar los valores calculados según ISO/TR 25398 (normalizados) o valores medidos propios (propios). Los campos con fondo amarillo deben rellenarse para el cálculo.

3. Si se utilizan valores propios, deberían rellenarse los campos blancos en el bloque de entrada para su documentación.

4. Los campos grises se calculan automáticamente.

5. Al introducir el tiempo de acción, tenga en cuenta que no deben registrarse los períodos sin vibraciones.

6. Compare el resultado de la carga vibratoria diaria con el valor de disparo y con el valor límite vigente en el Estado miembro de la UE respectivo.

7. Determine así la necesidad de acciones por parte del explotador de la maquinaria de construcción.

8. Describa para su propia documentación más detalladamente los ciclos de trabajo respectivos en DETALLES (si es necesario).

9. Imprima todo el documento mediante el botón „IMPRIMIR“ o guárdelo electrónicamente (p.ej. archivo pdf).

10. Procure guardar los datos con fines de documentación. 

Evaluación de una carga vibratoria diaria por debajo del valor de disparo:

· Si el resultado está próximo al valor de disparo, se habrán de tomar medidas adecuadas para reducir la carga vibratoria
· Se habrá de informar e impartir cursos de formación a los operadores sobre cómo puede reducirse al mínimo la carga vibratoria.

Evaluación de una carga vibratoria diaria entre el valor de disparo y el valor límite:

· Se habrá de elaborar y poner en práctica un programa para reducir al mínimo la carga vibratoria.

· Se habrá de asegurar el control de la salud de los operadores afectados.

Evaluación de una carga vibratoria diaria por encima del valor límite:

· Se habrán de tomar de inmediato medidas para reducir la carga vibratoria.

· En caso dado, será necesario acortar los tiempos de trabajo.

Indicaciones:

El cálculo, así como los datos medidos prefijados, se basan en el Informe Técnico ISO/TR 25398. Los valores medidos "normalizados" son valores medios de todos los fabricantes.

Para un mejor entendimiento, utilice los folletos de Liebherr sobre vibración de cuerpo completo.

La carga vibratoria diaria A(8) y los puntos totales PE, Total son equivalentes.

Si utiliza los valores normalizados, el factor 1,4 está incluido en los valores medidos de los ejes 'x' e 'y'. Si utiliza valores propios, recuerde incluir también el factor 1,4 en los valores medidos de los ejes 'x' e 'y'. Preste atención a la calidad y exactitud de los valores medidos, así como a la credibilidad de la fuente. Los resultados obtenidos son valores orientativos y nunca pueden sustituir a una evaluación de riesgos. No asumimos responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud de los resultados. 

