Par ce logiciel LIEBHERR met à votre disposition un outil vous permettant de répondre aux exigences de la directive européenne 2002/44/CE. Ainsi vous êtes en mesure de calculer et de documenter l’exposition journalière de chaque conducteur aux vibrations transmises à l’ensemble du corps. Si le conducteur effectue des cycles de travail différents ou s’il utilise différents engins dans la même journée, le logiciel vous permet de déterminer l’exposition journalière aux vibrations pour un maximum de cinq types de cycle de travail ou d’engins utilisés dans la journée.

Procédure:

1. Saisissez les données de votre société et du conducteur ainsi que la date dans l’en-tête du tableau.

2. Définissez pour chaque cycle de travail si vous utilisez les valeurs harmonisées d’après ISO/TR 25398 ou vos propres valeurs. Les champs jaunes doivent être renseignés pour le calcul

3. Si vous utilisez vos propres valeurs, renseignez les champs blancs pour votre documentation.

4. Les champs gris sont calculés automatiquement.

5. Saisissez les durées d’exposition réelles. Les temps de non exposition aux vibrations ne doivent pas être pris en compte.

6. Comparez le résultat (cumul de points) au seuil de déclenchement et à la valeur limite en vigueur dans l’état membre de la CEE.

7. Déduisez – en les mesures correctives à prendre par l’exploitant.

8. Pour votre documentation, décrivez précisément les cycles de travail en cliquant sur le bouton détails et renseignez les différents champs (si nécessaire).

9. Imprimer le document entier en cliquant sur le bouton imprimer ou enregistrez le (en format pdf par exemple).
10. Veillez à conserver les fichiers ou impressions pour la documentation des opérations effectuées ci-dessus.

Evaluation d’une valeur d’exposition journalière aux vibrations inférieure au seuil de déclenchement:

· Si les résultats sont proches des valeurs limites, il y a lieu  de procéder à des mesures correctives afin de réduire l’exposition aux vibrations

· Former les conducteurs afin qu’ils respectent les consignes aidant à réduire l’exposition aux vibrations.

Evaluation d’une valeur d’exposition journalière aux vibrations entre le seuil de déclenchement et la valeur limite:

· Il y a lieu de définir et de mettre en application un plan de réduction de l’exposition aux vibrations.

· Assurer le suivi médical des conducteurs de machine concernés le suivi médical des conducteurs de machine concernés.
Evaluation d’une valeur d’exposition journalière aux vibrations au dessus de la valeur limite:

· Il y a lieu de prendre immédiatement des mesures appropriées en vue de réduire l’exposition aux vibrations en dessous de la valeur limite.

· Réduire si nécessaire la durée d’exposition par une réduction du temps de travail.

Remarques:

Le calcul et les valeurs harmonisées de mesures sont basées sur le rapport technique ISO/TR 25398. Les valeurs harmonisées de mesures sont des moyennes de valeurs de tous les constructeurs. Pour une meilleure compréhension utilisez la brochure Liebherr sur les vibrations transmises à l’ensemble du corps. L’exposition journalière aux vibrations A(8) et le cumul de points PE, Total sont équivalents. Les valeurs harmonisées de mesures comporte un facteur de 1,4 pour les valeurs des axes X et Y. Veillez à ce que ce facteur de 1,4 soit également compris dans vos valeurs propres pour les axes X et Y. Veillez également à la qualité et la précision des valeurs de mesures ainsi qu’à la pertinence de leur source. Les résultats obtenus par cette méthode sont des valeurs repères et ne peuvent pas remplacer une étude de risques. Aucune responsabilité n’est engagée quant à la justesse des résultats.

